**LET OP MAAK KEUZE!**

**61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES**

**61.43 VENTILATOREN**

**61.43…-…** **WINDGEDREVEN VENTILATOR**

 **0. VENTILATOR**

Fabrikaat: Tilmar BV.

Type: Silairo windgedreven ventilator.

Omschrijving:

* Actief wind aangedreven kunststof ventilatiekap.
* Vrijwel onbeperkt toepasbaar ventilatiesysteem.

Materiaal: ABS kunststof.

Kleur: donkergrijs, zwart.

* Aansluitmaat (Ø mm): 100 / 125.
* Doorsnede (mm): 230.
* Hoogte (mm): 360.

Toebehoren:

* Aluminium plakplaat voor montage op vlakke daken

**.01 DAK**

* Plaatsing op het dak